Hoved ideer:

Turtel-robot live styring via DTMF-toner.

Indkopiering LIDAR:

Del Opgave:

Sampling af DTMF

Analyse af DTMF (Görtzel algoritme)

GUI til lidar

Controller der giver lyd til højtaler

Få robot til at køre

Klargøring af robot

Lidar

Sendt lidar signaler fra robot til pc